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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, МАУ ДОЛ «Алый парус»  
[bookmark: reauthEmail]1.2. Адрес объекта: 453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6; 24_vospit@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта
[bookmark: otd_zdan]- отдельно стоящее здания 1-этажные (жилой корпус №3, баня, столовая),2-этажные (жилой корпус №1, №2) 1212,2 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка: да, общая площадь: 55 792 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2022, последнего капитальный ремонт 2024 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего ежегодно, капитального не определено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, МАУ ДОЛ «Алый парус»  
1.7.  Юридический адрес организации (учреждения):
453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6; 
1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная 
1.10.    Территориальная    принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453380, РБ, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул.Советская, д.3
2.  Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование)
загородный оздоровительно лагерь для отдыха детей и подростов
2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровление детей.
2.3.  Форма оказания услуг на объекте с круглосуточным пребыванием.
2.4.   Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 16 лет
2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды   с   нарушениями   опорно-двигательного   аппарата;
 с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития
2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 140
2.7.  Участие   в   исполнении   ИПР   инвалида, ребенка-инвалида (да,
нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта):
Из Уфы: по трассе Уфа — Оренбург до с. Ира, далее по трассе Ира — Магнитогорск до с. Кугарчи.
Из Сибая: по трассе Ира — Магнитогорск до с. Кугарчи.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 5 км
3.2.2. время движения (пешком) 40 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со   звуковой
сигнализацией, таймером; нерегулируемые 
3.2.5.  информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать): не имеются 
их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

Таблица   3.3.  Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

	N п/п
	Категория инвалидов (вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>

	1
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	Б

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б


    --------------------------------
[bookmark: P933]    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Таблица 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	N п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (Г, У)
ДУ (О)
ВНД (К,С)

	2
	Вход (входы) в здание
	ДЧ-И (Г,О, У)
ВНД (К,С)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания
	ДЧ-И (Г, У)
ДУ (О)
ВНД (К,С)

	
	(в т.ч. пути эвакуации)
	

	4
	Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (Г,О, У)
ВНД (К,С)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (С,О,Г,У)
ДУ (К)

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (К,О,У), 
Д У ( Г)

	7
	Пути движения к объекту 
	ДУ


    --------------------------------
[bookmark: P966]    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью,  избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно частично, избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан находящийся по адресу: 453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6 
 доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития и для инвалидов с нарушением  опорно-двигательного аппарата; для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске объект доступен условно; для инвалидов с нарушением зрения объект не доступен.     Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно- гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории – имеется частично. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. 

4. Управленческое решение
Таблица 4.1.  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	N п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	3
	Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	4
	Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	6
	Система информации на объекте
(на всех зонах)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	8
	Все зоны и участки
	Капитальный ремонт
Текущий ремонт


   
 --------------------------------
[bookmark: P1016]    
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2030 года при выделении денежных средств 
в рамках исполнения плана мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов (далее - «дорожной карты») на период до 2030 года.  
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности услуг для детей-инвалидов 
.4. Для принятия решения требуется:
Согласование с общественными организациями инвалидов.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование   документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается Акт обследования объекта
4.5.   Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации https://mau-dol-aly-parus.profiedu.ru 
       

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) № 1от «09» февраля 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «08» февраля 2026 г.
3. Решения Комиссии Протокол от «10» февраля 2026 г.


                                                                                                                      






















УТВЕРЖДАЮ
 И.о начальника МКУ Отдел образования МР Зиачуринский рйон
 ________________Л. А. Исламова                            
«____» _______________ 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, МАУ ДОЛ «Алый парус»  
1.2. Адрес объекта: 453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6; 24_vospit@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здания 1-этажные (жилой корпус №3, баня, столовая),2-этажные (жилой корпус №1, №2) 1212,2 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка: да, общая площадь: 55 792 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2022, последнего капитальный ремонт 2024 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего ежегодно, капитального не определено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, МАУ ДОЛ «Алый парус»  
1.7.  Юридический адрес организации (учреждения):
453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6; 
1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная 
1.10.    Территориальная    принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453380, РБ, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул.Советская, д.3



2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)
2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование)
загородный оздоровительно лагерь для отдыха детей и подростов
2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровление детей.
2.3.  Форма оказания услуг на объекте с круглосуточным пребыванием.
2.4.   Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 16 лет
2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды   с   нарушениями   опорно-двигательного   аппарата;
 с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития
2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 140
2.7.  Участие   в   исполнении   ИПР   инвалида, ребенка-инвалида (да,
нет) да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения    с    использованием    пассажирского    транспорта), наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Из Уфы: по трассе Уфа — Оренбург до с. Ира, далее по трассе Ира — Магнитогорск до с.Кугарчи. Из Сибая: по трассе Ира — Магнитогорск до с. Кугарчи.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 5 км
3.2.2. время движения (пешком) 40 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4.    перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со   звуковой
сигнализацией, таймером; нерегулируемые
3.2.5.  информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) не имеются
их     обустройство     для     инвалидов     на     коляске: да, нет (нет)

3.3.  Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

Таблица 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)
	N п/п
	Категория инвалидов (вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>

	1
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	Б

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	Б



    --------------------------------
[bookmark: P1159]    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.  Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Таблица 4. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

	№
п\п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Организация альтернативной
формы обслуживания
Организация альтернативной
формы обслуживания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	-

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	Организация альтернативной
формы обслуживания
Организация альтернативной
формы обслуживания

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ВНД

	8
	Все зоны и участки
	Организация альтернативной
формы обслуживания



Согласовано ____________ В.К.Мустафина, Председатель местной Зианчуринской районной организации Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское Общество Инвалидов"

                                                                             


                                                                                УТВЕРЖДАЮ
 И.о начальника МКУ Отдел образования МР Зиачуринский рйон
 ________________Л. А. Исламова                            
«____» _______________ 2026 г..


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объектов МАУ ДОЛ «Алый парус»  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

	
	     «____» ________ 2026 г.



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, МАУ ДОЛ «Алый парус»  
1.2. Адрес объекта: 453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6; 24_vospit@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здания 1-этажные (жилой корпус №3, баня, столовая),2-этажные (жилой корпус №1, №2) 1212,2 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка: да, общая площадь: 55 792 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2022, последнего капитальный ремонт 2024 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего ежегодно, капитального не определено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, МАУ ДОЛ «Алый парус»  
1.7.  Юридический адрес организации (учреждения):
453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6; 
1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная 
1.10.    Территориальная    принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453380, РБ, Зианчуринский район, с.Исянгулово, ул.Советская, д.3


2.  Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование)
загородный оздоровительно лагерь для отдыха детей и подростов
2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровление детей.
2.3.  Форма оказания услуг на объекте с круглосуточным пребыванием.
2.4.   Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 16 лет
2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды   с   нарушениями   опорно-двигательного   аппарата;
 с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями умственного развития
2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 140
2.7.  Участие   в   исполнении   ИПР   инвалида, ребенка-инвалида (да,
нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта):
Из Уфы: по трассе Уфа — Оренбург до с. Ира, далее по трассе Ира — Магнитогорск до с. Кугарчи.
Из Сибая: по трассе Ира — Магнитогорск до с. Кугарчи.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 5 км
3.2.2. время движения (пешком) 40 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со   звуковой
сигнализацией, таймером; нерегулируемые 
3.2.5.  информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать): не имеются 
их обустройство для инвалидов на коляске: нет 


3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

	N п/п
	Категория инвалидов (вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>

	1
	Все категории инвалидов и МГН
	[bookmark: sost_inv1]ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	[bookmark: sost_inv2]ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	[bookmark: sost_inv3]Б

	4
	с нарушениями зрения
	[bookmark: sost_inv4]ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	[bookmark: sost_inv5]ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	[bookmark: sost_inv6]Б


* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
п\п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	[bookmark: sd1]Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

	2
	Вход (входы) в здание
	[bookmark: sd2]Текущий ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	[bookmark: sd3]Организация альтернативной
формы обслуживания

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	[bookmark: sd4]Организация альтернативной
формы обслуживания
Организация альтернативной
формы обслуживания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	[bookmark: sd5]-

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	[bookmark: sd6]Организация альтернативной
формы обслуживания
Организация альтернативной
формы обслуживания

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	[bookmark: sd7]ВНД

	8
	Все зоны и участки
	Организация альтернативной
формы обслуживания


** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
[bookmark: itog_zakl]3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:   
Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан находящийся по адресу: 453387, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Сулейманово, 6 
 доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития и для инвалидов с нарушением  опорно-двигательного аппарата; для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске объект доступен условно; для инвалидов с нарушением зрения объект не доступен.     Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно- гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории – имеется частично. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. 

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	№
п\п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	[bookmark: r1]
Текущий ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	[bookmark: r2]Организация альтернативной
формы обслуживания

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	[bookmark: r3]Организация альтернативной
формы обслуживания

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	[bookmark: r4]Организация альтернативной
формы обслуживания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	[bookmark: r5]Организация альтернативной
формы обслуживания

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	[bookmark: r6]Капитальный ремонт

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	[bookmark: r7]Организация альтернативной
формы обслуживания

	8
	Все зоны и участки

	[bookmark: r8]Капитальный ремонт


* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2050 года
	№
п\п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	
Текущий ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Организация альтернативной
формы обслуживания

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Капитальный ремонт


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично избирательно (ДЧ - И), (Г, С, У), ВНД (К, О).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование с общественными организациями инвалидов: Да
[bookmark: map_dostup]4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации https://mau-dol-aly-parus.profiedu.ru


5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту			на 4 л.
2. Входа (входов) в здание					на 3 л.
3. Путей движения в здании				          на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта			на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений			на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте		на 3 л.
7. Поэтажные планы, паспорт БТИ                                на 2 л.




	Председатель комиссии

	
  ______Л.А.Исламова        _        ______________
                     (Ф.И.О.)                                                  (Подпись)

	Члены комиссии                  
	
  ______Б.Ф.Канчурин_______        ______________
                     (Ф.И.О.)                                                  (Подпись)

	
	  ______И.Ф.Абдулгужин___        ______________
                     (Ф.И.О.)                                                  (Подпись)

  ______М.Х.Кунакбаева____       ______________
                     (Ф.И.О.)                                                  (Подпись)

	В том числе:

Председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийская организация инвалидов"
	


  



______В. К. Мустафина_______        ______________
                     (Ф.И.О.)                                                  (Подпись)

	
	

	
	



Управленческое решение согласовано «10» февраля 2026 г. (протокол №1) Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Алый парус» муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на предмет доступности для детей - инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им услуг.
Приложение 1
к Акту обследования объектов МАУ ДОЛ «Алый парус» 


I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАУ ДОЛ «Алый парус» 

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	[bookmark: subz111]есть 
	[bookmark: subz112]1
	[bookmark: subz113]
	[bookmark: subz114]Вход на территорию
осуществляется через калитку. Проем калитки
контрастно не маркирован.
Перед калиткой нет
тактильной
предупредительной разметки.
Пешеходные
пути движения
твердое покрытие (асфальт), 
В местах отдыха
установлены скамьи без опоры для спины и подлокотников. На
спортивной площадке
покрытие поверхности
с мягким покрытием.
На входе на территорию нет
таблички об объекте.
Не установлен
кнопку вызова
персонала.
	[bookmark: subz115]К, О, С, Г, У
	[bookmark: subz116]На входе на территорию проем калитки контрастно выделить. 
Перед калиткой на расстоянии ширины открытого полотна калитки установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. 
. При необходимости в местах примыкания пешеходного пути движения к проездам обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной
центральной и двух примыкающих.
Предусмотреть ширину центральной
наклонной поверхности не менее 1,5м, но не более ширины прохожей части пешеходного пути. 
Предусмотреть примыкание центральной наклонной
части бордюрных пандусов к проезжей части без перепада высоты (п. 5.4.5 СП 59.13330.2020).
На территории обустроить места
отдыха. В местах отдыха установить
скамьи с опорой для спины и
подлокотниками. 
Предусмотреть скамьи с сиденьем глубиной 0,43-0,45м с высотой
поверхности сиденья 0,42-0,48м.
Подлокотники должны быть круглыми или овальными с радиусом от 30 до 50мм.
Их верхняя поверхность должна
располагаться на высоте от 0,2 до 0,23 м от поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи не должны иметь острых углов, заусенцев (п.6.4.4 СП59.13330.2020).
На расстоянии 3-5м от входа
установить схему с указанием основных зон и путей движения по территории в соответствии с ГОСТР 58512-2019.
Со стороны открывания калитки
установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом
Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП
59.13330.2020).
Установить кнопку вызова
персонала.
	[bookmark: subz117]Капитальный ремонт

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	[bookmark: subz121]есть
	[bookmark: subz122]2
	[bookmark: subz123]
	[bookmark: subz124]Дорожное покрытие
на подходе к
корпусам и на
пешеходных
дорожках 
соответствует
требованиям
	[bookmark: subz125]К, О, С
	[bookmark: subz126]Провести ремонт дорожного
покрытия и пешеходных
дорожек до уличных туалетов
	[bookmark: subz127]Капитальный ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	[bookmark: subz131]есть
	[bookmark: subz132]-
	[bookmark: subz133]-
	[bookmark: subz134]соответствует
требованиям
	[bookmark: subz135]
	[bookmark: subz136]
	[bookmark: subz137]

	1.4
	Пандус (наружный)
	[bookmark: subz141]есть
	[bookmark: subz142]-
	[bookmark: subz143]-
	[bookmark: subz144]Пандус наружный имеется в жилом корпусе №2, и в здании бани
	[bookmark: subz145]-
	[bookmark: subz146]Установить пандус в здании столовой
	[bookmark: subz147]Капитальный ремонт 

	1.5
	Автостоянка и парковка
	[bookmark: subz151]есть
	3
	[bookmark: subz153]
	[bookmark: subz154]Установить
знаки парковочных
мест для автомобилей
со спец. знаком
«инвалид».
	[bookmark: subz155]К, О, С
	[bookmark: subz156]Установить знаки
парковочных мест для
автомобилей со спец. знаком
«инвалид».
Оборудовать специальные
места для стоянки
автомобилей инвалидов из
расчета 10% мест (но не менее
одного места)
	[bookmark: subz157]Капитальный ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	[bookmark: subz101]есть
	[bookmark: subz102]-
	[bookmark: subz103]
	[bookmark: subz104]-
	[bookmark: subz105]К, О, Г, С, У
	[bookmark: subz106]         Привести в соответствие с
нормами законодательства
	[bookmark: subz107]-



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования объекта)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) **
к пункту 4.1 Акта обследования объекта

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	[bookmark: nameZoni1]Территории, прилегающей к
зданию (участку)
	[bookmark: sostdost1]ДЧИ (С, Г, У)
ВНД (К, О)
	[bookmark: numplan1]-
	[bookmark: numphoto1]
	[bookmark: adapt1]Капитальный ремонт



* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне


Приложение 2
к Акту обследования объектов МАУ ДОЛ «Алый парус» 

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здания
МАУ ДОЛ «Алый парус»

	№ 
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	[bookmark: subz211]есть
	[bookmark: subz212]4
	[bookmark: subz213]
	[bookmark: subz214]Перед
лестницей нет тактильной
предупредительной разметки. На входах
нет информирующих
обозначений. 
Нет противоскользящие покрытия
	[bookmark: subz215]К, О, С
	[bookmark: subz216]Провести ремонт наружных
лестниц в соответствие с
требованиями
	[bookmark: subz217]Текущий ремонт

	2.2
	Пандус (наружный)
	[bookmark: subz221]есть
	[bookmark: subz222]-
	[bookmark: subz223]-
	[bookmark: subz224]-
	[bookmark: subz225]-
	[bookmark: subz226]Наружный пандус имеется в здании бани и в жилом корпусе №2
	[bookmark: subz227]-

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	[bookmark: subz231]есть
	[bookmark: subz232]5
	[bookmark: subz233]
	[bookmark: subz234]Соответствует требованиям
	[bookmark: subz235]
	[bookmark: subz236]
	[bookmark: subz237]

	2.4
	Дверь (входная)
	[bookmark: subz241]есть

	[bookmark: subz242]6
	[bookmark: subz243]
	[bookmark: subz244]Нет контрастных полос,
порог слишком
высокий, нет табличек
Брайля

	[bookmark: subz245]К, О, С
	[bookmark: subz246]Сделать контрастную
полосу, обеспечить
входные двери символом,
указывающим на их
доступность
(недоступность) для
инвалидов, установить
напольное покрытие, не
допускающее скольжения
при намокании. Оснастить
порог табличками Брайля. 

	[bookmark: subz247]Капитальный ремонт

	2.5
	Тамбур
	[bookmark: subz251]да
	[bookmark: subz252]7
	[bookmark: subz253]
	[bookmark: subz254]Требуется ремонт
покрытия. 
Нет противоскользящие покрытия.
	[bookmark: subz255]К, О, С
	[bookmark: subz256]Провести ремонт покрытия
	[bookmark: subz257]Текущий
ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	[bookmark: subz201]
есть
	[bookmark: subz202]
-
	[bookmark: subz203]
	[bookmark: subz204]
-
	[bookmark: subz205]
К, О, С
	[bookmark: subz206]Привести в соответствие
с нормами
законодательства
	[bookmark: subz207]
-



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования объекта)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) **
к пункту 4.1 Акта обследования объекта

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	[bookmark: nameZoni2]Вход (входы) в
здание
	[bookmark: sostdost2]ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)
	[bookmark: numplan2]4
	[bookmark: numphoto2]
	[bookmark: adapt2]Капитальный ремонт. Текущий ремонт


* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О) _

Приложение 3
к Акту обследования объектов МАУ ДОЛ «Алый парус» 


I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри зданий (в т.ч. путей эвакуации)
МАУ ДОЛ «Алый парус»
 
	№ 
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	[bookmark: subz311]есть
	[bookmark: subz312]-
	[bookmark: subz313]-
	[bookmark: subz314]-
	[bookmark: subz315]-
	[bookmark: subz316]-
	[bookmark: subz317]-

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	[bookmark: subz321]есть
	[bookmark: subz322]-
	[bookmark: subz323]-
	[bookmark: subz324]-
	[bookmark: subz325]-
	[bookmark: subz326]-
	[bookmark: subz327]-

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	[bookmark: subz331]нет
	[bookmark: subz332]-
	[bookmark: subz333]-
	[bookmark: subz334]-
	[bookmark: subz335]-
	[bookmark: subz336]-
	[bookmark: subz337]-

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	[bookmark: subz341]нет
	[bookmark: subz342]-
	[bookmark: subz343]-
	[bookmark: subz344]-
	[bookmark: subz345]-
	[bookmark: subz346]-
	[bookmark: subz347]-

	3.5
	Дверь
	[bookmark: subz351]да
	[bookmark: subz352]8
	[bookmark: subz353]
	[bookmark: subz354]Нет тактильных табличек

	[bookmark: subz355]К, О, С
	[bookmark: subz356]Привести в соответствие
с нормами
законодательства
	[bookmark: subz357]Текущий ремонт

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	[bookmark: subz361]да
	[bookmark: subz362]11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
	[bookmark: subz363]
	[bookmark: subz364]Пути движения внутри здания
являются путями эвакуации.
Дверные проемы
контрастно не
маркированы
Недостаточно знаков,
указывающих направление
эвакуации, информирующих
обозначений и указателей.
	[bookmark: subz365]
	[bookmark: subz366]Пути движения являются путями
эвакуации.
Контрастно маркировать дверные проемы, дверные ручки.
Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках
организовать через вход, оборудованный
пандусом, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта через входы и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.
Установить знаки, указывающие направление эвакуации.
	[bookmark: subz367]Капитальный ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	[bookmark: subz301]да
	[bookmark: subz302]-
	[bookmark: subz303]
	[bookmark: subz304]-
	[bookmark: subz305]К, О, С, У, Г
	[bookmark: subz306]Привести в соответствие
с нормами законодательства
	[bookmark: subz307]-



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования объекта)
	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) **
к пункту 4.1 Акта обследования объекта

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	[bookmark: nameZoni3]Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	[bookmark: sostdost3]ДП-И (Г, У,) ДЧ-И (С), ВНД (К, О)
	[bookmark: numplan3]
	[bookmark: numphoto3]
	[bookmark: adapt3]По путям движения внутри здания установить доступные, контрастные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные. 
Организовать помощь со стороны персонала при движении инвалидов с нарушениями опорнодвигательного
аппарата и зрения.
Контрастно маркировать дверные проемы, дверные ручки.
На эвакуационных выходах с улицы обустроить входные площадки в одном уровне с полом помещения без перепадов высоты.
Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках организовать через вход, оборудованный пандусом, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и
интеллекта через входы и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.
Установить знаки, указывающие направление эвакуации.
Капитальный, текущий ремонт


Приложение 4 (I)
к Акту обследования объектов МАУ ДОЛ «Алый парус» 


I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания бани (целевого посещения объекта)
МАУ ДОЛ «Алый парус»

	№
 п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	[bookmark: subz411]нет
	[bookmark: subz412]-
	[bookmark: subz413]-
	[bookmark: subz414]-
	[bookmark: subz415]-
	[bookmark: subz416]-
	[bookmark: subz417]-

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	[bookmark: subz421]нет
	[bookmark: subz422]-
	[bookmark: subz423]
	[bookmark: subz424]-
	[bookmark: subz425]-
	[bookmark: subz426]-
	[bookmark: subz427]-

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	[bookmark: subz431]нет
	[bookmark: subz432]-
	[bookmark: subz433]-
	[bookmark: subz434]-
	[bookmark: subz435]-
	[bookmark: subz436]-
	[bookmark: subz437]-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	[bookmark: subz441]да
	[bookmark: subz442]4,5,6,7,8, 9, 10, 11
	[bookmark: subz443]-
	[bookmark: subz444]Для постоянной идентификации маршрута надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери. Нет противоскользящих покрытий для пола.
	[bookmark: subz445]С, О
	[bookmark: subz446]-
	[bookmark: subz447]-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	[bookmark: subz451]нет
	[bookmark: subz452]-
	[bookmark: subz453]-
	[bookmark: subz454]-
	[bookmark: subz455]-
	[bookmark: subz456]-
	[bookmark: subz457]-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	[bookmark: subz401]да
	[bookmark: subz402]-
	[bookmark: subz403]-
	[bookmark: subz404]-
	[bookmark: subz405]К, О, С
	[bookmark: subz406]Привести в соответствие
с нормами
законодательства
	[bookmark: subz407]Текущий ремонт



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования объекта)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) **
к пункту 4.1 Акта обследования объекта

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	[bookmark: nameZoni4]Зальная форма обслуживания
	[bookmark: sostdost4]ДП-И (Г, У, С), ВНД (К, О)
	[bookmark: numplan4]
	[bookmark: numphoto4]
	[bookmark: adapt4]Привести в соответствие с нормами законодательства. Текущий ремонт 


* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _ ДП-И (Г, У, С), ВНД (К, О) ___











Приложение 5
к Акту обследования объектов МАУ ДОЛ «Алый парус» 

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений здания бани
МАУ ДОЛ «Алый парус»

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	[bookmark: subz511]есть
	[bookmark: subz512]-
	[bookmark: subz513]-
	[bookmark: subz514]Соответствует требованиям
	[bookmark: subz515]-
	[bookmark: subz516]-
	[bookmark: subz517]-

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	[bookmark: subz521]Да
	[bookmark: subz522]11
	[bookmark: subz523]-
	[bookmark: subz524]Входе в душевой 
дверные проемы и дверные
ручки контрастно не
маркированы. Нет опорных
поручней возле унитазов и
умывальников, крючков для
костылей.
Нет аварийного
освещения, кнопок вызова
персонала. 
Недостаточно
информационных знаков и
указателей.
	[bookmark: subz525]К, О, С, 
	[bookmark: subz526]Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Доступные кабины дооборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. Установить
аварийное освещение, кнопки вызова помощи на высоте 0,6м от уровня пола (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3). 
Доступную кабину обозначить пиктограммой «Доступно для всех категорий инвалидов».
Оборудовать контрастными информационными знаками и указателями, в т. ч.
тактильными. Установить
смесители рычажного типа, опорные поручни, переносные или закрепленные сиденья.
	[bookmark: subz527]Текущий ремонт

	5.3
	Бытовая комната (раздевалка)
	[bookmark: subz531]Да
	[bookmark: subz532]10
	[bookmark: subz533]-
	[bookmark: subz534]Входе в раздевалку 
дверные проемы и дверные
ручки контрастно не
маркированы. 
Нет аварийного
освещения, кнопок вызова
персонала. 
Недостаточно
информационных знаков и
указателей.
	[bookmark: subz535]К, О, С,
	[bookmark: subz536]Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать.
Установить
аварийное освещение, кнопки вызова помощи на высоте 0,6м от уровня пола (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3). 
Доступную кабину обозначить пиктограммой «Доступно для всех категорий инвалидов».
Оборудовать контрастными информационными знаками и указателями, в т. ч.
тактильными.
	[bookmark: subz537]-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	[bookmark: subz501]Да
	[bookmark: subz502]-
	[bookmark: subz503]-
	[bookmark: subz504]-
	[bookmark: subz505]
К, О, С
	[bookmark: subz506]
Привести в соответствие
	[bookmark: subz507]
К, О, С



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования объекта)
	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) **
к пункту 4.1 Акта обследования объекта 

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	[bookmark: nameZoni5]Санитарно-гигиенические
помещения
	[bookmark: sostdost5]ВНД (К, С)
ДУ (О)
ДЧ-И (Г, У)
	[bookmark: numplan5]-
	[bookmark: numphoto5]-
	Установить аварийное освещение, кнопки вызова помощи на высоте 0,6м от уровня пола (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3).
Доступную кабину обозначить пиктограммой ≪Доступно для всех категорий инвалидов≫.
Оборудовать контрастными информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными. Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. В душевых установить смесители рычажного типа, опорные поручни, переносные или
закрепленные сиденья. Текущий ремонт.


* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

                                                                                                                                                                                   Приложение 6
к Акту обследования объектов МАУ ДОЛ «Алый парус» 

I Результаты обследования:
6. Системы информации на здания
МАУ ДОЛ «Алый парус»

	№ 
п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	[bookmark: subz611]да
	[bookmark: subz612]нет
	[bookmark: subz613]
	[bookmark: subz614]Недостаточно информирующих
обозначений целевых зон и
указателей на путях движения, не
обеспечена непрерывность
информации, позволяющей
своевременно ориентироваться и
однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информирующие обозначения
неконтрастны.
	[bookmark: subz615]К, О, Г, У
	[bookmark: subz616]Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами.
Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие
обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности,
интуитивно-понятные.
	[bookmark: subz617]Текущий ремонт

	6.2
	Акустические средства
	[bookmark: subz621]нет
	[bookmark: subz622]нет
	[bookmark: subz623]
	[bookmark: subz624]Нет кнопок вызова персонала.
	[bookmark: subz625]К, О, С, 
	[bookmark: subz626]Установить кнопки вызова персонала
	[bookmark: subz627]Текущий ремонт

	6.3
	Тактильные средства
	[bookmark: subz631]нет
	[bookmark: subz632]нет
	[bookmark: subz633]
	[bookmark: subz634]Визуальная информация не
дублирована печатными
носителями статической
информации, выполненной
рельефным шрифтом. Нет
статических тактильных
устройств, в том числе
тактильной разметки.
	[bookmark: subz635]С
	[bookmark: subz636]Визуальную информацию дублировать
печатными носителями статической
информации, выполненной рельефным
шрифтом и шрифтом Брайля. Установить
статические тактильные устройства, в
том числе тактильную разметку, в
соответствии с ГОСТР 52875-2018.
	[bookmark: subz637]Текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	[bookmark: subz601]да
	[bookmark: subz602]
	[bookmark: subz603]
	[bookmark: subz604]
	[bookmark: subz605]С
	[bookmark: subz606]Привести в соответствие
с нормами
законодательства
	[bookmark: subz607]Текущий ремонт




II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования объекта)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) **
к пункту 4.1 Акта обследования объекта 

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	[bookmark: nameZoni6]Системы
информации на
объекте
	[bookmark: sostdost6]ВНД (С),
Д У (К, О, Г, У)
	[bookmark: numplan6]
	[bookmark: numphoto6]
	[bookmark: adapt6]Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности.
Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.
Установить кнопки вызова персонала.
Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. 
Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТР 52875-2018.
Текущий ремонт


* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _ВНД (С), Д У (К, О, Г, У) ____

[image: ]33
2
1

[image: ]11
10
9
8
6
7
5
4

image3.jpeg
IToaTaxxHEIH ILIaH.

JIutep 3
— H=2,70
a 3 — 4 —
< 85 55
Jlurep 3
360 320
T H=2,70
490 !
]
e B . I
il &
2150
S 7 640 i
T T
g
©
4 2
230 2
h=2.50 640
=
680
‘3HIaHPCKHii TEPPHTOPHATBHELH YIACTOK

BaiiMakckoro Mexpaiiorsoro ¢umana I'VII BTU Pecny6immku BamkoprocTan
CHTyamsoRHE I1aH 0GbeKTa px.qhsnmrmaom CTPOHTENBCTBA

nposeprn  (FOcymos HLH. (/ %‘y}( / et 1
=) .
menonEMn | Mrpasneros M.T. (i& M 1:100





image2.jpeg
CHTyaluHOHHEIH M1aH.

1475 565

350
Ynmuo M. MypTosuHa

TEY TKO u TH Baiimaxcratk gmmian
Pecnrymnx Bamxoprocran
Couryammommii naas oGserra sybmmayanstoro crpoirrensorsa
uposepin | Tyruasos V. 3. // Jiner 1
ncuomun | Baifsururos B. X. Pl





